Camlock DC katalog Hosemann


	Rozmiar
	Typ DC
Aluminium
	Typ DC
Mosiądz
	Typ DC
Stal nierdzewna
SUS 304 
	[bookmark: _GoBack]Typ DC
Stal nierdzewna
SUS 316
	Rozmiar węża
[mm]
	Gwint
[inch]

	½”
	HO-CAM-050-DC-AL
	HO-CAM-050-DC-Ms
	HO-CAM-050-DC-304
	HO-CAM-050-DC-316
	13
	½”

	¾”
	HO-CAM-075-DC-AL
	HO-CAM-075-DC-Ms
	HO-CAM-075-DC-304
	HO-CAM-075-DC-316
	19
	¾”

	1”
	HO-CAM-100-DC-AL
	HO-CAM-100-DC-Ms
	HO-CAM-100-DC-304
	HO-CAM-100-DC-316
	25
	1”

	1 ¼”
	HO-CAM-125-DC-AL
	HO-CAM-125-DC-Ms
	HO-CAM-125-DC-304
	HO-CAM-125-DC-316
	32
	1 ¼”

	1 ½”
	HO-CAM-150-DC-AL
	HO-CAM-150-DC-Ms
	HO-CAM-150-DC-304
	HO-CAM-150-DC-316
	40
	1 ½”

	2”
	HO-CAM-200-DC-AL
	HO-CAM-200-DC-Ms
	HO-CAM-200-DC-304
	HO-CAM-200-DC-316
	50
	2”

	2 ½”
	HO-CAM-250-DC-AL
	HO-CAM-250-DC-Ms
	HO-CAM-250-DC-304
	HO-CAM-250-DC-316
	63
	2 ½”

	3”
	HO-CAM-300-DC-AL
	HO-CAM-300-DC-Ms
	HO-CAM-300-DC-304
	HO-CAM-300-DC-316
	75
	3”

	4”
	HO-CAM-400-DC-AL
	HO-CAM-400-DC-Ms
	HO-CAM-400-DC-304
	HO-CAM-400-DC-316
	100
	4”

	5”
	HO-CAM-500-DC-AL
	HO-CAM-500-DC-Ms
	HO-CAM-500-DC-304
	HO-CAM-500-DC-316
	125
	5”

	6”
	HO-CAM-600-DC-AL
	HO-CAM-600-DC-Ms
	HO-CAM-600-DC-304
	HO-CAM-600-DC-316
	150
	6”



